[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Sochaczew; dz. nr ewid. 1905, 1906/10 (obręb 0010 Sochaczew)
ni=Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
nw=
nk=Jarosław Fąfara
sp=
mi=Kielce
da=01.2021r.
cpv=45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=337.1586

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana FeZn 25*4 mm
id=0000001	3
jm=m	040
ce=0
il=168.48

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
id=0000002	3
jm=m2	050
ce=0
il=68.04

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Fundament prefabrykowany pod latarnię B50/Z50
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Kabel YKY 5*6 mm2
id=0000004	3
jm=m	040
ce=0
il=168.48

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Opaski kablowe typu Oki
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.2

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Oprawa  np: MIRA LED 32W, 5000K, 3400lm, IP66 lub równoważna
id=0000006	3
jm=0
ce=0
il=7

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Piasek
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=14.112

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Programator czasowy CPA-4.0 RABBIT
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Rozłacznik bezpiecznikowy 3p-STV   D02 gG16A lub równoważny
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Rozłacznik modułowy 1p-25A
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Rury przewodowe karbowane np:Arot KR-50
id=0000011	3
jm=m	040
ce=0
il=135.2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Słup stalowy SAL-DP 42  h-4,0m lub równoważny
id=0000012	3
jm=kpl	090
ce=0
il=7

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.43

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Stycznik SM 316 230-zr
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Tablice bezpiecznikowe wnękowe  do słupów typ TB1
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=0000016	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.458

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Wyłacznik 1p-B6A
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Wyłacznik różnicowo-pradowy  4p-25A-30mA
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.8586

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.4304

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.576

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.8586

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.016

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=Samochód z podnośnikiem koszowym
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.5

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.3638

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.7686

[RMS ZEST 28]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Prace montażowe

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=6.4

[RMS 1]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-04
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=23.84

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=6.4

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-04
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=23.84

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=252

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	126*2	

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-06
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
jm=otw.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.826	0	0.826
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych
jm=m	40
ob=130

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie kabel YKY 3*6 mm
jm=m	40
ob=162

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1007-02
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
jm=kpl.
ob=7

[RMS 1]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
jm=szt.
ob=7

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1006-01
na=Tablica bezpiecznikowa wnękowa
jm=szt.
ob=7

[RMS 1]
nz=7.46	0	7.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-04
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II
jm=m	40
ob=162

[RMS 1]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0611-01 analogia
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 do konstrukcji słupa
jm=szt.
ob=7

[RMS 1]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy
jm=odc.
ob=7

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- programator czasowy
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłacznik 1p- B6A
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- stycznik
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłacznik różnicowy z członem nadprądowym
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- rozłacznik modułowy
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- rozłacznik bezpiecznikowy 3p
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=7

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
jm=prób.
ob=7

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

