[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Sochaczew ul. Bartosza Głowackiego; działka nr ewid. 1905, 1906/10
ni=Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
nw=
nk=Krzysztof Oleś
sp=
mi=Kielce
da=01.2021r.
cpv=45111291-4,Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=76.9792

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=7.3296

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=6.908

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Darniarze gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=16.7328

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.17

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.99

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robotnicy
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=22.05

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=94.878

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=137.6865

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Beton zwykły B15
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.233

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=brama stalowa systemowe wraz ze słupkami
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000003	3
jm=t	034
ce=0
il=0.0072

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.0506

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.0286

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Drewno na stemple
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.0132

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa
id=0000007	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.34

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe
id=0000008	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.342

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kosz na smieci
id=0000009	3
jm=1
ce=0
il=2

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000010	3
jm=kg	033
ce=0
il=15.936

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Piasek
id=0000011	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.3384

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Płyta betonowa cokołowa
id=0000012	3
jm=m	040
ce=0
il=73.44

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Przęsła stalowe siatkowe
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=30.24

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Słupki stalowe systemowe
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=30.96

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Stojak na rowery 5-stanowiskowy
id=0000015	3
jm=1
ce=0
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Uchwyty metalowe
id=0000016	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.976

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Woda
id=0000017	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.0288

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Zaprawa cementowa m. 50
id=0000018	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.81

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5t
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.345

[RMS ZEST 117]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6292

[RMS ZEST 122]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0312-06
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III
jm=dół
ob=4

[RMS 13]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0203-01
na=Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=0.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.05*4	

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż urządzenia - Kosz na śmieci
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż urządzenia - metalowy stojak na rowery 5-stanowiskowy
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZIELEŃ - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0101-04
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
jm=szt	20
ob=3

[RMS 15]
nz=3.05	0	3.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0109-06
na=Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich
jm=ha	52
ob=0.2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1

[RMS 13]
nz=198.64	0	198.64
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0510-03
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
jm=m2	50
ob=1328

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.2		0.2

[RMS 4]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=UZUPEŁNIENIE OGRODZENIA - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0312-06
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III
jm=dół
ob=40

[RMS 13]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0203-01
na=Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	0.05*40	

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=3.69	0	3.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-01
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 50x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - cokolik z płyty betonowej
jm=m	40
ob=72

[RMS 2]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.1066	0	0.1066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1808-08
na=Typowe wrota o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,8m/ analogia: brama systemowa
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 7]
nz=4.99	0	4.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=4.17	0	4.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=5.3	0	5.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1804-02
na=Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach żelbetowych 16x12x255cm obsadzonych w gruncie/ analogia: ogrodzenie z przęseł stalowych na słupkach stalowych systemowych
jm=m	40
ob=72

[RMS 1]
nz=1.0386	0	1.0386
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.5735	0	0.5735
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0051	0	0.0051
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=POZOSTAŁE ROBOTY ROZBIÓRKOWE I TOWARZYSZĄCE - CPV 45111291-4 (STWiOR ST-6)

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0818-05
na=Rozebranie ogrodzenia z siatki - ogrodzenie z przęseł siatkowych wraz ze słupkami
jm=m	40
ob=211.5

[PRZEDMIAR]
wo=211.5	1	46.5+33.3+6.3+27+41.9+56.5	

[RMS 14]
nz=0.651	0	0.651
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR-W	4-01 0109-11
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km
jm=m3	60
ob=15

[RMS 15]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR-W	4-01 0109-12
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km
jm=m3	60
ob=15
krn=9

[RMS 113]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

