[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Sochaczew ul. Bartosza Głowackiego; działka nr ewid. 1905, 1906/10
ni=Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
nw=
nk=Paweł Oleś
sp=
mi=Kielce
da=01.2021r.
cpv=45330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=53.07

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=135.526

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=68

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=22.08

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=19.94

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=25.056

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=726.22

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.8

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.18

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robocizna
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=506.795

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Robotnicy
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1081.8862

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=646.0863

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.62

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Akcesoria montażowe
id=0000001	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Anemostaty kołowe typ D
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Aparaty grzewczo-wentylacyjne
id=0000003	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Automatyka dla aparatów grzewczo-wentylacyjnych
id=0000004	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Automatyka dla centrali wentylacyjnej
id=0000005	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Bateria natryskowa termostatyczna
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Bateria umywalkowa termostatyczna
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Baterie natryskowe ścienne z rurą natryskową stałą d=15mm
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe standardowe o śr. nominalnej 15 mm
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Beton zwykły B-20
id=0000010	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.74

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Brodzik stalowy
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna naw.-wyw. + grupa pompowo-regulacyjna
id=0000012	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Czyszczak kanalizacyjny o średnicy 50mm
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW  75mm
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Detektor gazu
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Emalia ftalowa nawierzchniowa
id=0000017	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.797

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania
id=0000018	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.797

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Filtr osadnikowy do gazu DN50
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Filtr siatkowy d=32mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Filtr siatkowy d=50mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Filtr wstępny, np. Fillsoft I
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Filtroodmulnik DN125mm
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Filtry siatkowe do wody, mosiężne o średnicy nominalnej 20mm
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Filtry siatkowe do wody, mosiężne o średnicy nominanej 25mm
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Folia aluminiowa
id=0000026	3
jm=m2	050
ce=0
il=435

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Grupa bezpieczeństwa kotła (z zaworem bezpieczeństwa 3bar, 11/4'')
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 1-płytowe 1600mm h=300-500mm
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 1-płytowe 1600mm h=600-900mm
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Grzejniki stalowe 2-płytowe 1600mm h=600-900mm
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=31

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kabina prysznicowa
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kątownik równoramienny 25x25x3mm
id=0000032	3
jm=kg	033
ce=0
il=3

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Klej
id=0000035	3
jm=dm3	066
ce=0
il=4.2675

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Klucze do zaworów gazowych
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Kocioł gazowy kondensacyjny stojący o mocy 250kW
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Kratka kontaktowa drzwiowa
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne do kanałów blaszanych typ A
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne okrągłe
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Kręgi betonowe d=0,8m h=0,5m
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Króciec elastyczny
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=60.8

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Kształtki stalowe
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.29

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe B/I ocynkowane
id=0000047	3
jm=m2	050
ce=0
il=22.4

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane
id=0000048	3
jm=m2	050
ce=0
il=99.4

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=75mm
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=14.1

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=160mm
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=225mm
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.2

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 16mm
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=365.4

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 20mm
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=81.2

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 25mm
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=66

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 32mm
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=100.65

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 40mm
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=49.35

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu 50mm
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=21.15

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Kurki gazowe mosiężne przelotowe  d=50mm
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Kurtyna powietrzna elektryczna "zimna" o dł. 156cm
id=0000059	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=58.158

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  25mm
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.71

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  32mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=48.4

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  40mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  50mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.05

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Łuki gładkie z rur stalowych  dn=50mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.85

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Łuki gładkie z rur stalowych  dn=65mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Manometry
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Mieszacz termostatyczny G3/4''
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Naczynie przeponowe o poj. 50l
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Naczynie przeponowe o poj. do 140l
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Nasada obrotowa DN200mm
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Nawietrzak okrągły ścienny
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Neutralizator kondensatu
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Otuliny grubości  6mm
id=0000075	3
jm=m	040
ce=0
il=962.5

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Otuliny grubości  9mm
id=0000076	3
jm=m	040
ce=0
il=564.3

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Otuliny grubości 13mm
id=0000077	3
jm=m	040
ce=0
il=88.5

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe, białe
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Płyta montażowa
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm
id=0000080	3
jm=m2	050
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe  9,5mm
id=0000081	3
jm=m2	050
ce=0
il=257

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek gr. 5mm
id=0000082	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Podgrzewacz c.w.u.,o poj. 800l
id=0000083	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=146.43

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych typ A
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=77.45

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych typ C
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.9

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Podstawa dachowa
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=0,8m
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Pompa cyrkulacji c.w.u.,
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Pompa obiegu c.o. i c.t.,
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Pompa obiegu c.o. i/lub c.t.,
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Pompa zatapialna do wody brudnej
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Presostat KPI
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe kołowe typ B
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe prostokątne typ A
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe B/I stalowe ocynkowane
id=0000097	3
jm=m2	050
ce=0
il=80

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane
id=0000098	3
jm=m2	050
ce=0
il=355

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Przewód elastyczny typu Flex d=100mm
id=0000099	3
jm=m	040
ce=0
il=80

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Przewód spalinowy dwuścienny ze stali kwasoodpornej DN300mm
id=0000100	3
jm=m	040
ce=0
il=11

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Przewód spalinowy ze stali kwasoodpornej DN252mm
id=0000101	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Rewizja płytowa DN110
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Rewizja płytowa DN160
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Rozdzielacze z rur stalowych d=125mm
id=0000104	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o.
id=0000105	3
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Rury 16x2mm (PE-RT/AL/PE-RT)
id=0000106	3
jm=m	040
ce=0
il=630

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Rury 20x2.25 (PE-RT/AL/PE-RT)
id=0000107	3
jm=m	040
ce=0
il=140

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Rury 25x2.5 (PE-RT/AL/PE-RT)
id=0000108	3
jm=m	040
ce=0
il=50

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Rury 25x2.5mm (PE-RT/AL/PE-RT)
id=0000109	3
jm=m	040
ce=0
il=50

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Rury 32x3 (polietylen/aluminium/polietylen)
id=0000110	3
jm=m	040
ce=0
il=115

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Rury 32x3mm (PE-RT/AL/PE-RT)
id=0000111	3
jm=m	040
ce=0
il=50

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Rury 40x4mm (PE-RT/AL/PE-RT)
id=0000112	3
jm=m	040
ce=0
il=20

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Rury 40x4mm (polietylen/aluminium/polietylen)
id=0000113	3
jm=m	040
ce=0
il=85

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Rury 50x4.5mm (PE-RT/AL/PE-RT)
id=0000114	3
jm=m	040
ce=0
il=2

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Rury 50x4.5mm (polietylen/aluminium/polietylen)
id=0000115	3
jm=m	040
ce=0
il=45

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Rury ocynkowane ze swem d=25mm
id=0000116	3
jm=m	040
ce=0
il=3

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Rury ocynkowane ze szwem d=32mm
id=0000117	3
jm=m	040
ce=0
il=110

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Rury ocynkowane ze szwem d=40mm
id=0000118	3
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Rury PE-HD DN40mm
id=0000119	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
id=0000121	3
jm=m	040
ce=0
il=110

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm
id=0000122	3
jm=m	040
ce=0
il=50

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Rury stalowe czarne bez szwu d=15mm
id=0000123	3
jm=m	040
ce=0
il=20

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Rury stalowe czarne bez szwu d=20mm
id=0000124	3
jm=m	040
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Rury stalowe czarne bez szwu d=25mm
id=0000125	3
jm=m	040
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Rury stalowe czarne bez szwu d=50mm
id=0000126	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane ze szwem d=15mm
id=0000127	3
jm=m	040
ce=0
il=105

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Rury stalowe osłonowe o średnicy 250mm
id=0000128	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Rury stalowe osłonowe o średnicy do 100mm
id=0000129	3
jm=m	040
ce=0
il=13

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Rury stalowe przewodowe bez szwu o średnicy 100mm
id=0000130	3
jm=m	040
ce=0
il=25.6

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Rury stalowe przewodowe bez szwu o średnicy 150mm
id=0000131	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe czarne   40mm
id=0000132	3
jm=m	040
ce=0
il=2.06

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe czarne   50mm
id=0000133	3
jm=m	040
ce=0
il=36.05

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe czarne   65mm
id=0000134	3
jm=m	040
ce=0
il=9.9

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  d=50mm
id=0000135	3
jm=m	040
ce=0
il=15

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Rury wywiewne z PCW d=110mm
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm
id=0000137	3
jm=m	040
ce=0
il=40

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=225mm
id=0000138	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm
id=0000139	3
jm=m	040
ce=0
il=30

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Rusy stalowe czarne bez szwu d=32mm
id=0000140	3
jm=m	040
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Skrzynka montażowa
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Stacja uzdatniania wody
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Stopnie żeliwne
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=35

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Szafka hydrantowa wnękowa lub naścienna z wężem płaskoskładanym
id=0000145	3
jm=kpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Szafki rozdzielcze do c.o. rura w rurze podtynkowe lub natynkowe
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl
id=0000147	3
jm=kg	033
ce=0
il=174.57

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne M10x60mm kpl
id=0000148	3
jm=kg	033
ce=0
il=31.57

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Taśma 3x50mm
id=0000149	3
jm=m	040
ce=0
il=28.1977

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Termomanometr
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Trójnik stalowy ocynkowany DN50mm
id=0000152	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Uchwyty do rur
id=0000153	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych
id=0000154	3
jm=szt	020
ce=0
il=185.8

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych
id=0000155	3
jm=szt	020
ce=0
il=650.15

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
id=0000156	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
id=0000157	3
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych
id=0000158	3
jm=szt	020
ce=0
il=900.9

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe
id=0000159	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt
id=0000160	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Urządzenie do automatycznego uzupełniania ubytków wody w instalcji c.o. z wodomierzem
id=0000161	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Urządzenie do zabezpieczenia stanu wody
id=0000162	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Uszczelki gumowe kołowe
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=0
il=111.71

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Uszczelki gumowe prostokątne
id=0000164	3
jm=szt	020
ce=0
il=386.22

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Wełna mineralna gr. 40mm
id=0000165	3
jm=m2	050
ce=0
il=435

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Wentylator dachowy, np. typ WDH-31-AC/4J
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Wentylator dachowy, np. typ WDJV-22
id=0000167	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Wentylator dachowy, np. typ WDV0-31-AC/4J
id=0000168	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Wentylator kanałowy, np.  typ NV10
id=0000169	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Wentylator łazienkowy typu EDM80
id=0000170	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Wentylator wyciągowy SILENT100
id=0000171	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Wkręty do blach samogwintujące d=6,3mm stożkowe
id=0000172	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.115

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Właz kanałowy żeliwny lekki
id=0000173	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Woda
id=0000174	3
jm=m3	060
ce=0
il=6.75

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Wpust ściekowy z separatorem cieczy lekkich DN100
id=0000175	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
id=0000176	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek
id=0000177	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa okrągła o średnicy 100mm
id=0000178	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Zaprawa
id=0000179	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.17

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Zawory hydrantowe mosiężne d=25mm
id=0000180	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Zawory kulowe odcinające gwintowane
id=0000181	3
jm=szt	020
ce=0
il=46

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - odpowietrznik grzejnikowy obrotowy
id=0000182	3
jm=szt	020
ce=0
il=43

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - odpowietrznik pionowy
id=0000183	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne d=20mm
id=0000184	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne d=25mm
id=0000185	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne d=32mm
id=0000186	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne d=50mm
id=0000187	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane  d=65mm
id=0000188	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Zawory wodne czerpalne o śr. nominalnej 15 mm, z perlatorem
id=0000189	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa (3bar, 1'')
id=0000190	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa (6bar, 3/4'')
id=0000191	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Zawór elektromagnetyczny DN50
id=0000192	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm - zawory grzejnikowe termostatyczne typu Classic
id=0000193	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm - zawory grzejnikowe termostatyczne typu Herzcules
id=0000194	3
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Zawór kątowy kulowy o średnicy 15mm
id=0000195	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Zawór kulowy ze spustem wody d=15mm
id=0000196	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Zawór kulowy ze spustem wody d=32mm
id=0000197	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Zawór kulowy ze spustem wody DN25mm
id=0000198	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Zawór napowietrzający DN110
id=0000199	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Zawór napowietrzający DN50
id=0000200	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Zawór napowietrzający DN75
id=0000201	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Zawór pisuaru dn15
id=0000202	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Zawór płuczki ustępowej dn15
id=0000203	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy z siłownikiem d=25mm
id=0000204	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy z siłownikiem d=32mm
id=0000205	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Zawór zwrotny d=20mm
id=0000206	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN32mm
id=0000207	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN50mm
id=0000208	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Zawór zwrotny o średnicy 25mm
id=0000209	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane
id=0000210	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=Złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
id=0000211	3
jm=szt	020
ce=0
il=43

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Złączki nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne  d=15mm
id=0000212	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Złączki z polipropylenu GW i GZ
id=0000213	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 417]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=44.18

[RMS ZEST 420]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.79575

[RMS ZEST 421]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   5-6t
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.72

[RMS ZEST 424]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 425]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO  CPV-45331100-7 (STWiOR ST-7)

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm
jm=szt	20
ob=31

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	14+17	

[RMS 13]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-01
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 13]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm
jm=szt	20
ob=9

[RMS 13]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0412-01
na=Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm - zawory grzejnikowe termostatyczne typu Classic
jm=szt	20
ob=4

[RMS 13]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 376]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0412-01
na=Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm - zawory grzejnikowe termostatyczne typu Herzcules
jm=szt	20
ob=39

[RMS 13]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-06
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - odpowietrznik grzejnikowy obrotowy
jm=szt	20
ob=43

[RMS 11]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0412-06
na=Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm - odpowietrznik pionowy
jm=szt	20
ob=10

[RMS 13]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0429-01
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników
jm=kpl	90
ob=36

[RMS 13]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT prowadzone podposadzkowo, d=16x2mm
jm=m	40
ob=430

[RMS 11]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach  - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT prowadzone podposadzkowo i na powierzchni stropu, d=20x2.25mm
jm=m	40
ob=30

[RMS 13]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0404-02
na=Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach  - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT prowadzone podposadzkowo i na powierzchni ścian, d=25x2.5mm
jm=m	40
ob=50

[RMS 13]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0404-03
na=Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w bruzdach ściennych lub na powierzchni ścian, d=32x3mm
jm=m	40
ob=115

[RMS 13]
nz=0.417	0	0.417
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0404-04
na=Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w bruzdach ściennych lub na powierzchni ścian, d=40x4mm
jm=m	40
ob=85

[RMS 13]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0404-05
na=Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w bruzdach ściennych lub na powierzchni ścian, d=50x4.5mm
jm=m	40
ob=45

[RMS 13]
nz=0.487	0	0.487
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0403-01
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=20

[RMS 13]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 1404-04
na=Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50mm
jm=m	40
ob=20

[RMS 13]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-02
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100mm
jm=m	40
ob=10

[RMS 13]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-01
na=Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-22mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=460

[PRZEDMIAR]
wo=460	1	430+30	

[RMS 2]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-04
na=Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=250

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	50+115+85	

[RMS 2]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-08
na=Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-60mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=45

[RMS 2]
nz=0.1256	0	0.1256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.1256	0	0.1256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.0216	0	0.0216
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.1433	0	0.1433
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.00475	0	0.00475
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-95	KNR	2-15u1 000900-01
na=Montaż szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze", typ - SWP-1, SWN-1 2-4 obwodów - analogia: szafka wnękowa z rozdzielaczami 1'' (3 obiegi)
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 411]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-95	KNR	2-15u1 000900-01
na=Montaż szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze", typ - SWP-1, SWN-1 2-4 obwodów - analogia: szafka wnękowa z rozdzielaczami 1'' (5 obiegów)
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 411]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-95	KNR	2-15u1 000900-01
na=Montaż szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze", typ - SWP-1, SWN-1 2-4 obwodów - analogia: szafka wnękowa z rozdzielaczami 1'' (6 obiegów)
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 411]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1992-95	KNR	2-15u1 000900-01
na=Montaż szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze", typ - SWP-1, SWN-1 2-4 obwodów - analogia: szafka wnękowa z rozdzielaczami 1'' (9 obiegów)
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 411]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kurtyna powietrzna elektryczna "zimna"
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0424-01
na=Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr 1 - analogia: aparaty grzewczo-wentylacyjne, np. Hoval, typ RoofVent RH-6B RX
jm=kpl	90
ob=4

[RMS 4]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-02
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 20mm dla ciśnień 0,6MPa - analogia: zawór trójdrogowy z siłownikiem dn32mm
jm=szt	20
ob=4

[RMS 13]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=8

[RMS 13]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
jm=próba
ob=2

[RMS 11]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
jm=urz
ob=60

[RMS 11]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1002-08
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm dla rur o średnicy do 60mm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu
jm=otworów
ob=20

[RMS 1]
nz=0.1544	0	0.1544
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0210-02
na=Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego - analogia: wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z gazobetonu
jm=m	40
ob=5

[RMS 12]
nz=5.32	0	5.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1004-13
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm
jm=otworów
ob=10

[RMS 1]
nz=1.3671	0	1.3671
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=KOTŁOWNIA   CPV-45331100-7 (STWiOR ST-7)

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0503-06
na=Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 260kW - analogia: gazowy kocioł stojący kondensacyjny (zasilanie: gaz ziemny), np. Hoval, typ UltraGas (250kW) wraz z przewodami spalinowymi, automatyką i neutralizatorem kondensatu
jm=kocioł
ob=1

[RMS 13]
nz=60.2	0	60.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 425]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0143-04
na=Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 550dm3 - analogia: podgrzewacz wody o poj. 800l, np. Hoval, typ CombiVal
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 13]
nz=14.3	0	14.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0511-02
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3MPa o pojemności całkowitej do 50dm3
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0511-04
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3MPa o pojemności całkowitej do 280dm3
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0514-04
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 13]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-03
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 25mm dla ciśnień 0,6MPa - analogia: zawór zwrotny
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-02
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 20mm dla ciśnień 0,6MPa - analogia: zawór zwrotny
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-04
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 0,6MPa - analogia: zawór zwrotny
jm=szt	20
ob=4

[RMS 13]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-06
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 50mm dla ciśnień 0,6MPa - analogia: zawór zwrotny
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-01
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 15mm dla ciśnień 0,6MPa - analogia: zawór bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u.
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-01
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 15mm dla ciśnień 0,6MPa
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-01
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 15mm dla ciśnień 0,6MPa - analogia: grupa bezpieczeństwa kotła
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Stacja uzdatniania wody z filtrem wstępnym
jm=szt	20
ob=1

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-03
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 25mm dla ciśnień 0,6MPa - analogia: zawór trójdrogowy z siłownikiem dn25mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0524-04
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe o średnicy nominalnej 32mm dla ciśnień 0,6MPa - analogia: zawór trójdrogowy z siłownikiem dn32mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=7

[RMS 13]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=15

[RMS 13]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=4

[RMS 13]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-07
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych - analogia: zawór ze spustem wody
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych - analogia: zawór ze spustem wody
jm=szt	20
ob=4

[RMS 13]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-04
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych - analogia: zawór ze spustem wody
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0412-06
na=Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm
jm=szt	20
ob=10

[RMS 13]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0406-03
na=Odmulacze z rur stalowych o średnicy króćców przyłącznych 100mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 4]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Urządzenie do zabezpieczenia stanu wody w kotle
jm=szt	20
ob=1

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 2210-03
na=Manometr z rurką syfonową
jm=szt	20
ob=3

[RMS 13]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 2210-02
na=Termomanometr techniczny kątowy
jm=szt	20
ob=15

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-08
na=Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-09
na=Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-09
na=Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 25mm - analogia: filtr siatkowy o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 5]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-09
na=Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 25mm - analogia: filtr siatkowy o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01
na=Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - analogia: pompa cyrkulacyjna c.w.u., np. LFP PCOw 25/8
jm=szt	20
ob=1

[RMS 11]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01
na=Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - analogia: pompa obiegowa c.o. i/lub c.t.., np. LFP 25POe100C
jm=szt	20
ob=1

[RMS 11]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01
na=Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - analogia: pompa obiegowa c.o. i/lub c.t.., np. LFP 25POe80C
jm=szt	20
ob=3

[RMS 11]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01
na=Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - analogia: pompa obiegowa c.t.., np. LFP 40POe120A/B
jm=szt	20
ob=1

[RMS 11]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych - analogia: urządzenie automatycznego uzupełniania ubytków wody z wodomierzem
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0403-02
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=2

[RMS 13]
nz=0.518	0	0.518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0403-03
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=10

[RMS 13]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0403-04
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=10

[RMS 13]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0403-06
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=5

[RMS 13]
nz=0.697	0	0.697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0403-07
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=10

[RMS 13]
nz=0.732	0	0.732
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 1404-05
na=Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 100mm
jm=m	40
ob=37

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	2+10+10+5+10	

[RMS 13]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie cokołu pod kocioł i podgrzewacz c.w.u. o wys. min. 10cm
jm=m3	60
ob=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	(2.35*1.25*0.1)+(1.65*1.25*0.1)	

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=2.7	1	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-01
na=Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-22mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=2

[RMS 2]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-04
na=Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=20

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10+10	

[RMS 2]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-08
na=Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-60mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=15

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	5+10	

[RMS 2]
nz=0.1256	0	0.1256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.1256	0	0.1256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.0216	0	0.0216
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.1433	0	0.1433
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.00475	0	0.00475
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0528-03
na=Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 25m2
jm=węzeł
ob=1

[RMS 13]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 425]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0529-02
na=Uruchomienie kotłowni c.o. przez dwie osoby obsługi
jm=kotłownia
ob=1

[RMS 13]
nz=152	0	152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 425]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA   CPV-45333000-0 (STWiOR ST-7)

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0304-05
na=Rurociągi stalowe o średnicy 40mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=2

[RMS 13]
nz=0.574	0	0.574
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0304-06
na=Rurociągi stalowe o średnicy 50mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=35

[RMS 13]
nz=0.635	0	0.635
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-02
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100mm
jm=m	40
ob=3

[RMS 13]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0312-06
na=Kurki gazowe przelotowe o średnicy 50mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-09
na=Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 25mm - analogia: filtr siatkowy osadnikowy do gazu o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Detektor gazu
jm=szt	20
ob=1

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0307-04
na=Próba instalacji gazowej o długości do 100m, o średnicy do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=37

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	2+35	

[RMS 13]
nz=0.132	0	0.132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 1404-04
na=Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50mm
jm=m	40
ob=37

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	2+35	

[RMS 13]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ   CPV-45331210-1 (STWiOR ST-7)

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0113-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 315mm
jm=m2	50
ob=15

[RMS 8]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0113-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 400mm
jm=m2	50
ob=15

[RMS 8]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0113-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 630mm
jm=m2	50
ob=50

[RMS 8]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0101-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm
jm=m2	50
ob=20

[RMS 8]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0101-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1000mm
jm=m2	50
ob=75

[RMS 8]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0101-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1400mm
jm=m2	50
ob=100

[RMS 8]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0101-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1800mm
jm=m2	50
ob=45

[RMS 8]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0101-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=115

[RMS 8]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0107-01
na=Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 400mm - analogia: przewód typu Flex d=100mm
jm=m	40
ob=80

[RMS 8]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy 100mm - analogia: przepustnica o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B do przewodów o średnicy 100mm - analogia: przepustnica o średnicy 150mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 7]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0131-02
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 7]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0130-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A, do przewodów o obwodzie do 800mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0130-02
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A, do przewodów o obwodzie do 1200mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 7]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0134-01
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 2400mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Izolacja przewodów wentylacyjnych wełną mineralną pod płaszczem z folii mineralnej, gr. 40mm
jm=m2	50
ob=435

[PRZEDMIAR]
wo=435	1	15+15+50+20+75+100+45+115	

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami G-K
jm=m2	50
ob=250

[RMS 3]
nz=52	1	52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm
jm=szt	20
ob=13

[RMS 7]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0138-02
na=Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200mm
jm=szt	20
ob=26

[RMS 7]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm - analogia: zawór wywiewny o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=21

[RMS 7]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm - analogia: zawór nawiewny o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=8

[RMS 7]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm - analogia: zawór nawiewny o średnicy 150mm
jm=szt	20
ob=4

[RMS 7]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm - analogia: zawór nawiewny o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=9

[RMS 7]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0205-05
na=Przebicie otworów o objętości ponad 0,015m3
jm=m3	60
ob=3

[RMS 12]
nz=24	0	24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm - analogia: kratka okrągła o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 7]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm - analogia: kratka okrągła o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=4

[RMS 7]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0138-01
na=Kratki wentylacyjne, typ A lub N do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800mm - analogia: kratka okrągła o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 7]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0144-01
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 200mm - analogia: wyrzutnia dachowa kołowa o średnicy 100mm wraz z podstawą dachową
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0144-01
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 200mm - analogia: nasada obrotowa o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 7]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nawietrzak ścienny okrągły
jm=szt	20
ob=3

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wentylator łazienkowy typu EDM80
jm=szt	20
ob=1

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wentylator wyciągowy typu SILENT100
jm=szt	20
ob=1

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0205-01
na=Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o średnicy otworów ssących do 400mm i masie do 90kg - analogia: wentylator osiowy, np. Dospel, typ NV10
jm=szt	20
ob=4

[RMS 7]
nz=2.37	0	2.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=3.08	0	3.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0208-01
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg - analogia: wentylator dachowy, np. Juwent, typ WDV0-31-AC/4J +podstawa dachowa+płyta montażowa+króciec elastyczny
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 7]
nz=3.74	0	3.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2.59	0	2.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0208-01
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg - analogia: wentylator dachowy, np. Juwent, typ WDJV-22 +podstawa dachowa+płyta montażowa+króciec elastyczny
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 7]
nz=3.74	0	3.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2.59	0	2.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0208-02
na=Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 315mm i masie do 42kg - analogia: wentylator dachowy, np. Juwent, typ WDH-31-AC/4J +podstawa dachowa+płyta montażowa+króciec elastyczny
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 7]
nz=2.59	0	2.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2.88	0	2.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Centrala wentylacyjna naw.-wyw., np. VTS wraz z automatyką i grupą pompowo-regulacyjną
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	2-17 0154-05
na=Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 4000mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 7]
nz=5.31	0	5.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 421]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna
jm=szt	20
ob=4

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła
jm=szt	20
ob=3

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kratka kontaktowa drzwiowa
jm=szt	20
ob=16

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA   CPV-45330000-9 (STWiOR ST-7)

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT, d=16x2mm (prowadzone podposadzkowo)
jm=m	40
ob=200

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	CW
wo=80	1	80	ZW
wo=50	1	50	CYR
wo=40	1	40	WZ

[RMS 11]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT, d=20x2.25mm (prowadzone podposadzkowo)
jm=m	40
ob=110

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	CW
wo=40	1	40	ZW
wo=30	1	30	CYR
wo=10	1	10	WZ

[RMS 13]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-02
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT, d=25x2.5mm (prowadzone podposadzkowo)
jm=m	40
ob=50

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	CW
wo=25	1	25	ZW

[RMS 13]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-03
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT, d=32x3mm (prowadzone podposadzkowo)
jm=m	40
ob=50

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	CW
wo=20	1	20	ZW

[RMS 13]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-04
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych  - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT, d=40x4mm (prowadzone podposadzkowo)
jm=m	40
ob=20

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	ZW

[RMS 13]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0112-05
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych  - analogia: rurociągi z PE-RT/AL/PE-RT, d=50x4.5mm (prowadzone na ścianach)
jm=m	40
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	ZW

[RMS 13]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-02
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100mm
jm=m	40
ob=15

[RMS 13]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-01
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=18

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	umywalka
wo=2	1	2	zlew obnizony

[RMS 11]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0201-03
na=Montaż baterii umywalkowych pneumatycznych z mieszaczem
jm=szt	20
ob=4

[RMS 13]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0137-09
na=Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem ręcznym
jm=szt	20
ob=7

[RMS 13]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0201-03
na=Montaż baterii umywalkowych pneumatycznych z mieszaczem - analogia: montaż baterii natryskowych z mieszaczem
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0136-01
na=Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - płuczki ustępowe
jm=szt	20
ob=14

[RMS 11]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0136-01
na=Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pisuar
jm=szt	20
ob=4

[RMS 11]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0136-01
na=Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawory czerpalne z perlatorem
jm=szt	20
ob=7

[RMS 11]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-01
na=Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-22mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=310

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	80+30+40+50+40+30+10+30	

[RMS 2]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-04
na=Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=120

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	25+25+20+30+20	

[RMS 2]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-08
na=Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-60mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=2

[RMS 2]
nz=0.1256	0	0.1256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.1256	0	0.1256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.0216	0	0.0216
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.1433	0	0.1433
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.00475	0	0.00475
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm - analogia: zawór kątowy kulowy
jm=szt	20
ob=44

[RMS 4]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0117-01
na=Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 15x20mm - analogia: mieszacz termostatyczny G3/4'' w skrzynce montażowej
jm=szt	20
ob=9

[RMS 4]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0116-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
jm=szt	20
ob=65

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	16+4+7+2+2+4+7+14+9	

[RMS 13]
nz=15	1	15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0127-01
na=Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=6.66	0	6.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=432

[PRZEDMIAR]
wo=432	1	310+120+2	

[RMS 13]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1002-01
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 15cm dla rur o średnicy do 25mm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu
jm=otworów
ob=30

[RMS 1]
nz=0.0473	0	0.0473
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1002-07
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm dla rur o średnicy do 40mm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu
jm=otworów
ob=14

[RMS 1]
nz=0.1323	0	0.1323
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0210-02
na=Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego - analogia: wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z gazobetonu
jm=m	40
ob=45

[RMS 12]
nz=5.32	0	5.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1004-12
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40mm
jm=otworów
ob=6

[RMS 1]
nz=1.1907	0	1.1907
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA HYDRANTOWA CPV-45330000-9 (STWiOR ST-7)

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0106-01
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=105

[RMS 13]
nz=0.311	0	0.311
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0106-03
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=3

[RMS 13]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0106-04
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=110

[RMS 13]
nz=0.474	0	0.474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0106-05
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=10

[RMS 13]
nz=0.522	0	0.522
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0106-06
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=15

[RMS 13]
nz=0.582	0	0.582
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-02
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100mm
jm=m	40
ob=10

[RMS 13]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0138-01
na=Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25mm montowany na ścianie - analogia: zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25mm z wężem płasko składanym montowany w szafce wnękowej typu "slim"
jm=szt	20
ob=5

[RMS 13]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0411-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych - analogia: zawór elektromagnetyczny EV220B; DN50
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 279]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Presostat typu KPI
jm=szt	20
ob=1

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-01
na=Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-22mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=105

[RMS 2]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0869	0	0.0869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-04
na=Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=123

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	3+110+10	

[RMS 2]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.0146	0	0.0146
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-08
na=Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-60mm otulinami Thermaflex A/C
jm=m	40
ob=15

[RMS 2]
nz=0.1256	0	0.1256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.1256	0	0.1256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.0216	0	0.0216
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.1433	0	0.1433
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 420]
nz=0.00475	0	0.00475
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0116-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
jm=szt	20
ob=5

[RMS 13]
nz=15	1	15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0126.1-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=243

[PRZEDMIAR]
wo=243	1	105+3+110+10+15	

[RMS 13]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1002-08
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm dla rur o średnicy do 60mm w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu
jm=otworów
ob=10

[RMS 1]
nz=0.1544	0	0.1544
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1003-23
na=Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 60mm
jm=otworów
ob=2

[RMS 1]
nz=1.701	0	1.701
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1007-18
na=Ręczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60mm
jm=otworów
ob=1

[RMS 1]
nz=5.481	0	5.481
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	3 0305-01
na=Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=0.5

[RMS 13]
nz=139	0	139
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami G-K
jm=m2	50
ob=2

[RMS 3]
nz=8	1	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA CPV-45330000-9 (STWiOR ST-7)

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=65

[RMS 11]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0203-04
na=Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=40

[RMS 13]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0203-05
na=Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 225mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - analogia: rurociągi o średnicy 200mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 13]
nz=0.417	0	0.417
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=50

[RMS 11]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0208-02
na=Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=30

[RMS 13]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=45

[RMS 11]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-03
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm - analogia: rura osłonowa d=150mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 13]
nz=0.249	0	0.249
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-03
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm - analogia: rura osłonowa d=250mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 13]
nz=0.249	0	0.249
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  wciskowych
jm=szt	20
ob=46

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	20+9+2+4+11	

[RMS 13]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach  wciskowych
jm=szt	20
ob=15

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	14+1	

[RMS 13]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0222-02
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym - analogia: rewizja płytowa DN110
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0222-03
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym - analogia: rewizja płytowa DN160
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0222-01
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym - analogia: czyszczaki kanalizacyjne o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=5

[RMS 13]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0222-01
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=4

[RMS 13]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
jm=szt	20
ob=4

[RMS 11]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
jm=szt.
ob=11

[RMS 11]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0216-02
na=Montaż wpustu żeliwnego piwnicznego o średnicy 100mm - analogia: wpust ściekowy z separatorem cieczy lekkich
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0218-02
na=Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=35

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	20+9+2+4	

[RMS 13]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0229-01
na=Montaż zlewu żeliwnego - analogia: zlew obniżony
jm=szt	20
ob=2

[RMS 13]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
jm=kpl	90
ob=20

[RMS 11]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0233-03
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
jm=kpl	90
ob=14

[RMS 11]
nz=3.66	0	3.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0225-02
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
jm=kpl	90
ob=4

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0223-02
na=Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego - analogia: brodzik natryskowy stalowy z kabiną prysznicową
jm=kpl	90
ob=9

[RMS 4]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0213-05
na=Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=3

[RMS 13]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zawór kanalizacyjny napowietrzający DN50
jm=szt	20
ob=6

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zawór kanalizacyjny napowietrzający DN75
jm=szt	20
ob=4

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zawór kanalizacyjny napowietrzający DN110
jm=szt	20
ob=1

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami G-K
jm=m2	50
ob=5

[RMS 3]
nz=8	1	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0224-02
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800mm i głębokości do 2,0m wykonywane wewnątrz budynków w gotowym wykopie - analogia: studzienka schładzająca
jm=szt	20
ob=1

[RMS 13]
nz=15.5	0	15.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 262]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	2-18 0804-01
na=Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm - analogia: próba szczelności instalacji kanalizacji san.
jm=m	40
ob=135

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	35+30+20+45+5	

[RMS 6]
nz=0.1856	0	0.1856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0928	0	0.0928
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 424]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1004-15
na=Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 100mm
jm=otworów
ob=6

[RMS 1]
nz=1.9131	0	1.9131
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1001-01
na=Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym - analogia: mechaniczne kucie bruzd w podłożu z gazobetonu
jm=m	40
ob=50

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

