[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Sochaczew ul. Bartosza Głowackiego; działka nr ewid. 1905, 1906/10
ni=Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
nw=
nk=Paweł Oleś
sp=
mi=Kielce
da=01.2021r.
cpv=45330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.0905256

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.1284

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Geodeci
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=32

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.527

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.68

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=643.29684

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=12.7156264

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Adapter
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.332972

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Beton zwykły B10
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.22032

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Blok oporowy betonowy
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.010609

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.40062

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Drewno na stemple (korowane)
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Elektromufa PE/Stal DN63mm/2''
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Filtr siatkowy d=40mm
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Geowłóknina
id=0000011	3
jm=m2	050
ce=0
il=2

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Hydranty nadziemne żeliwne  80mm
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kinety PE
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=0000014	3
jm=kg	033
ce=0
il=49.904

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474
id=0000015	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.093

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kolano 90st. żeliwne dwukołnierzowe ze stopką DN80mm
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kolano PVC-U DN110mm
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kolano PVC-U DN200mm
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kolano stalowe ocynkowane 90st. DN50mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kołnierz ślepy DN80mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kołnierze zaślepiające "X"
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Konsola wodomierzowa
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Króciec dwukołnierzowy DN80mm, L=2000mm
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Króćce żeliwne jednokołnierzowe
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kształtki z PE zgrzewane elektrooporowo DN63mm
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtki z PE zgrzewane elektrooporowo DN90mm
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy 100/80
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy 63/50
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy 90/80
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Łączniki redukcyjne
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Łączniki żeliwne ocynkowane  50mm
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.2

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Obudowa teleskopowa
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Opaska betonowa
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm
id=0000036	3
jm=m	040
ce=0
il=5.5

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Piasek
id=0000037	3
jm=m3	060
ce=0
il=20.30336

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Piasek do zapraw
id=0000038	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.296

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Podchloryn sodowy
id=0000039	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Pokrywa odciążająca
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Pokrywa tworzywowa
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Pospółka
id=0000042	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.4

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Rury karbowane WAVIN śr. 425mm dł. 2000mm
id=0000043	3
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Rury osłonowe tworzywowe dwudzielne
id=0000044	3
jm=m	040
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Rury stalowe osłonowe DN80mm
id=0000045	3
jm=m	040
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Rury stalowe osłonowe dwudzielne o średnicy 150mm
id=0000046	3
jm=m	040
ce=0
il=6.16

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Rury stalowe osłonowe o średnicy 150mm
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0
il=13.4

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Rury stalowe osłonowe o średnicy 300mm
id=0000048	3
jm=m	040
ce=0
il=6

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  d=50mm
id=0000049	3
jm=m	040
ce=0
il=5.1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=110mm
id=0000050	3
jm=m	040
ce=0
il=7.14

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Rury z PCW kielichowe (K) 1Mpa d=200mm
id=0000051	3
jm=m	040
ce=0
il=28.56

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Rury z polietylenu (PE) 1MPa  d=63mm
id=0000052	3
jm=m	040
ce=0
il=47.94

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rury z polietylenu (PE) 1MPa  d=90mm
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=17.34

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Skrzynka uliczna
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m
id=0000055	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.00024

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste niekorowane o średnicy  700mm
id=0000056	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01133

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M12 kpl
id=0000057	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.77

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M14 kpl
id=0000058	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.14

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M16 kpl
id=0000059	3
jm=kg	033
ce=0
il=18.36

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Tabliczka oznaczeniowa
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Taśma izolacyjna
id=0000061	3
jm=m	040
ce=0
il=11

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna
id=0000062	3
jm=m	040
ce=0
il=71.5

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50mm
id=0000063	3
jm=m	040
ce=0
il=0.6755

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Traper PVC-U/Żeliwo DN110/124mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Trójnik równoprzelotowy PVC-U DN110mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Trójnik równoprzelotowy PVC-U DN200mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Trójnik z żeliwa sferoidalnego 80/80mm
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Uszczelka gumowa
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Uszczelki
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczukowe gr.2mm  d=80mm
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Uszczelki gumowe
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych   80mm
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Woda
id=0000074	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.9888

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Woda z rurociągu
id=0000075	3
jm=m3	060
ce=0
il=16.56

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Wodomierze skrzydełkowe dn=32mm
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Zasuwy klinowe owalne żeliwne kołnierzowe   d=80mm
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane o średnicy   40mm
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Zawór kulowy ze spustem wody DN40mm
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Zawór zwrotny antyskażeniowy BA DN40mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Zwężka żeliwna DN80/50
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Żwir
id=0000082	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.38

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=Beczkowóz ciągniony 1500dm3
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1785

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=Ciągnik gąsienicowy 100-110KM (74-81kW)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1785

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,25m3 (1)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.45272

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0172368

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=Prościarka do rur PE
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.23

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=Samochodowa mieszarka transportowa do betonu
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.030996

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.2

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t (1)
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.08

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5t
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.135

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do  5t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.6032

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.4696

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.2633

[RMS ZEST 179]
ty=S
na=Spawarka
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.48

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1)
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.515

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 100KM
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1785

[RMS ZEST 183]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2094

[RMS ZEST 182]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3404

[RMS ZEST 184]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.357

[RMS ZEST 185]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.79104

[RMS ZEST 186]
ty=S
na=Wibrator pogrążalny spalinowy
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0344736

[RMS ZEST 188]
ty=S
na=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.89

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1785

[RMS ZEST 191]
ty=S
na=Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.96

[RMS ZEST 192]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   3t (1)
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.168

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3774

[RMS ZEST 194]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1)
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2835

[RMS ZEST 196]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0111-01
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.035

[RMS 8]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0126-01
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
jm=m2	50
ob=35
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	1.0*35	

[RMS 7]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0209-04
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=44.8

[PRZEDMIAR]
wo=44.8	1	0.8*1.6*35	

[RMS 8]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0301-02
na=Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=5.6

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	0.8*0.2*35	

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0312-01
na=Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi wraz z ich rozbiórką deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=133

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	(1.9*35)*2	

[RMS 8]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.00366	0	0.00366
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0105-04
na=Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm
jm=m2	50
ob=28
krn=4

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	0.8*35	

[RMS 8]
nz=0.0481	0	0.0481
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-08
na=Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem
jm=m3	60
ob=11.2

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	0.8*0.4*35	

[RMS 8]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0318-04
na=Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=36.4

[PRZEDMIAR]
wo=36.4	1	0.8*1.3*35	

[RMS 8]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0501-01
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
jm=m2	50
ob=35

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	1.0*35	

[RMS 8]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1008-03
na=Rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=7

[RMS 8]
nz=0.355	0	0.355
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1008-05
na=Rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=28

[RMS 8]
nz=0.531	0	0.531
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1322-01
na=Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk - analogia: traper PVC-U/Żeliwo DN110/124mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1322-01
na=Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk - analogia: trójnik równoprzelotowy
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1322-01
na=Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk - analogia: kolano
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1322-03
na=Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - analogia: trójnik
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1322-03
na=Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - analogia: kolano
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-03
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm - analogia: rura osłonowa d=150mm
jm=m	40
ob=3

[RMS 8]
nz=0.249	0	0.249
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=0.0093	0	0.0093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-03
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm - analogia: rura osłonowa d=300mm
jm=m	40
ob=6

[RMS 8]
nz=0.249	0	0.249
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=0.0093	0	0.0093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-03
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm - analogia: rura osłonowa dwudzielna d=150mm
jm=m	40
ob=2

[RMS 8]
nz=0.249	0	0.249
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=0.0093	0	0.0093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0209-04
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=10.4

[PRZEDMIAR]
wo=10.4	1	0.8*2.6*5	

[RMS 8]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1414-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm o głębokości 3m wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii I-II - analogia: usunięcie studzienki rewizyjnej betonowej
jm=studnia
ob=1

[RMS 8]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1314-01
na=Kanały z rur żeliwnych kielichowych o średnicy 100mm uszczelnionych zaprawą cementową - analogia: usunięcie przewodów z gruntu
jm=m	40
ob=5

[RMS 8]
nz=0.401	0	0.401
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0318-04
na=Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=10.4

[PRZEDMIAR]
wo=10.4	1	0.8*2.6*5	

[RMS 8]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0501-01
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
jm=m2	50
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	0.8*5	

[RMS 8]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0122-02
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym
jm=m3	60
ob=12

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2*2*3	

[RMS 2]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0539	0	0.0539
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0201-05
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=12

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2*2*3	

[RMS 7]
nz=0.2183	0	0.2183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0792	0	0.0792
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.2058	0	0.2058
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0503-02
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4m w gruncie kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=5.25

[PRZEDMIAR]
wo=5.25	1	(2*2*3)-(1.5*1.5*3)	

[RMS 7]
nz=0.2716	0	0.2716
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR-W	4-01 0109-12
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1km wywozu ponad 1km/ analogia: wywiezienie ziemi
jm=m3	60
ob=0.75
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	0.5*0.5*3	

[RMS 173]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-02 1101-07
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=1.2

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	2.0*2.0*0.3	

[RMS 7]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-02 1916-01
na=Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm
jm=m3	60
ob=0.108
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=0.108	1	(0.6*0.6*0.15)*2	

[RMS 1]
nz=0.4191	0	0.4191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.4654	0	0.4654
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.1435	0	0.1435
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.1596	0	0.1596
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Uszczelnienie przejść przez studnię - analogia: włączenie przyłącza do istniejacej studzienki
jm=szt.
ob=1

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1417-02
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową
jm=szt	20
ob=2

[RMS 8]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1610-02
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych lub PCV (1 próba - odcinek między studzienkami)
jm=próba
ob=1

[RMS 8]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
jm=inw
ob=1

[RMS 3]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0111-01
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.068

[RMS 8]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0126-01
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
jm=m2	50
ob=68
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	1.0*68	

[RMS 7]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0209-04
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=76.16

[PRZEDMIAR]
wo=76.16	1	0.8*1.4*68	

[RMS 8]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0301-02
na=Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=10.88

[PRZEDMIAR]
wo=10.88	1	0.8*0.2*68	

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0312-01
na=Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi wraz z ich rozbiórką deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=231.2

[PRZEDMIAR]
wo=231.2	1	(1.7*68)*2	

[RMS 8]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.00366	0	0.00366
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0105-04
na=Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm
jm=m2	50
ob=54.4
krn=4

[PRZEDMIAR]
wo=54.4	1	0.8*68	

[RMS 8]
nz=0.0481	0	0.0481
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-08
na=Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem
jm=m3	60
ob=16.32

[PRZEDMIAR]
wo=16.32	1	0.8*0.3*68	

[RMS 8]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0318-04
na=Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=65.28

[PRZEDMIAR]
wo=65.28	1	0.8*1.2*68	

[RMS 8]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0501-01
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
jm=m2	50
ob=68

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	1.0*68	

[RMS 8]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1009-03
na=Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 90mm
jm=m	40
ob=17

[RMS 8]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1009-01
na=Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 63mm
jm=m	40
ob=47

[RMS 8]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1011-01
na=Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek elektroporowych
jm=złącze
ob=4

[RMS 8]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0103-06
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy 50mm w wykopie
jm=m	40
ob=5

[RMS 8]
nz=0.379	0	0.379
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1114-03
na=Trójniki kołnierzowe Combi PN 6 na 16at o średnicy 80-100mm dla rur PE - analogia: trójnik  kołnierzowy z żeliwa DN80/80mm
jm=kpl	90
ob=2

[RMS 8]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1014-02
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - analogia: łącznik rurowo-kołnierzowy DN100/80mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 8]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1014-02
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - analogia: łącznik rurowo-kołnierzowy DN90/80mm
jm=szt	20
ob=4

[RMS 8]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1014-02
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - analogia: łącznik rurowo-kołnierzowy DN63/50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1014-02
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - analogia: zwężka żeliwna DN80/50mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1014-02
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - analogia: króciec dwukołnierzowy DN80mm, L=2000mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 8]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1014-02
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - analogia: kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1014-02
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 80mm - analogia: kołnierz żeliwny ślepy DN80mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1014-01
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 50mm - analogia: elektromufa PE/Stal DN63mm/2''
jm=szt	20
ob=1

[RMS 8]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0523-04
na=Zasuwy żeliwne klinowe o średnicy nominalnej 80mm dla ciśnień 1,6MPa wraz z obudową i skrzynką uliczną zabezpieczoną betonowym blokiem oporowym
jm=szt	20
ob=2

[RMS 8]
nz=3.56	0	3.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-02
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100mm - analogia: rura stalowa osłonowa DN80mm
jm=m	40
ob=2

[RMS 8]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-03
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm - analogia: rura stalowa osłonowa DN150mm
jm=m	40
ob=10

[RMS 8]
nz=0.249	0	0.249
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=0.0093	0	0.0093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-03
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 200mm - analogia: rura stalowa osłonowa dwudzielna DN150mm
jm=m	40
ob=4

[RMS 8]
nz=0.249	0	0.249
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=0.0093	0	0.0093
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna
jm=m	40
ob=65

[RMS 120]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Blok oporowy betonowy
jm=szt	20
ob=6

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 8]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1119-03
na=Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 8]
nz=4.68	0	4.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0140-04
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 32mm na konsoli
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 8]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0108-03
na=Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy nominalnej rurociągu 25mm do wody zimnej lub ciepłej - analogia: wykonanie podejścia o średnicy nominalnej rurociągu 40mm
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 6]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=2

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm - analogia: zawór zwrotny antyskażeniowy BA DN40mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-09
na=Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 25mm - analogia: filtr siatkowy o średnicy DN40mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 6]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0112-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 40mm - analogia: zawór kulowy ze spustem wody DN40mm
jm=szt	20
ob=1

[RMS 5]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=5

[RMS 4]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Taśma izolacyjna
jm=m	40
ob=10

[RMS 119]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1606-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o średnicy do 110mm (1 próba - 200m)
jm=próba
ob=1

[RMS 8]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=10	0	10
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1611-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m)
jm=odcinek
ob=1

[RMS 8]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1612-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (200m)
jm=odcinek
ob=1

[RMS 8]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Oznakowanie trasy przyłącza
jm=szt	20
ob=8

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
jm=inw
ob=1

[RMS 3]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

