[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Sochaczew; dz. nr ewid. 1905, 1906/10 (obręb 0010 Sochaczew)
ni=Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
nw=
nk=Paweł Oleś
sp=
mi=Kielce
da=01.2021r.
cpv=,

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=30.66

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Geodeci
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=16

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.1339085

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy gr.III
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=6.82252

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=175.05636

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2.2168

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=22.996

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.35136

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000002	3
jm=t	034
ce=0
il=1.2818

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.004944

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.1056

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Emalia ftalowa nawierzchniowa
id=0000005	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania
id=0000006	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=0000007	3
jm=kg	033
ce=0
il=11.52

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kolano stalowe 90st. DN50mm
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kostka kamienna rzędowa wys.14cm kl.I
id=0000009	3
jm=t	034
ce=0
il=13.96

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Krawężniki kamienne mostowe 20x25cm
id=0000010	3
jm=m	040
ce=0
il=2.02

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kształtki z PE zgrzewane elektrooporowo DN63mm
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kurki gazowe mosiężne przelotowe  d=50mm
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Piasek
id=0000013	3
jm=m3	060
ce=0
il=14.01876

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Przejście PE/Stal 63/50
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rury gazowe PE100, SDR11, PN10 o średnicy 63x5.8mm
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0
il=47

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Rury stalowe osłonowe DN80mm
id=0000016	3
jm=m	040
ce=0
il=2

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Rury stalowe osłonowe o srednicy 100mm
id=0000017	3
jm=m	040
ce=0
il=8

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rury stalowe S przewodowe czarne   50mm
id=0000018	3
jm=m	040
ce=0
il=5.15

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste niekorowane o średnicy  700mm
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.00528

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Szafka gazowa stalowa
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Taśma izolacyjna
id=0000021	3
jm=m	040
ce=0
il=11

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Taśma ostrzegawcza koloru żółtego z wtopioną wkładką metalową
id=0000022	3
jm=m	040
ce=0
il=52.8

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Trójnik z PE redukcyjny elektrooporowy DN90x6.3mm
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.6

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Woda
id=0000025	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.9692

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Zawór elektromagnetyczny odcinający
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,25m3 (1)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.9008

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do  5t (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.6112

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   5t
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.1913

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.32

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.169

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.36864

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.68

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1)
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.08

[RMS ZEST 93]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=PRACE PRZYGOTOWAWCZE

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0111-01
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.048

[RMS 9]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0126-01
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
jm=m2	50
ob=8
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	1.0*8	

[RMS 7]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0803-04
na=Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=40

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	1.0*40	

[RMS 9]
nz=0.457	0	0.457
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0806-02
na=Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=2

[RMS 9]
nz=0.238	0	0.238
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PRACE ZIEMNE

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0209-04
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 na odkład w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=38.4

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	0.8*1.0*48	

[RMS 9]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0301-02
na=Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=7.68

[PRZEDMIAR]
wo=7.68	1	0.8*0.20*48	

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0312-01
na=Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi wraz z ich rozbiórką deskowania w gruntach suchych kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=96

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	(1.0*48)*2	

[RMS 9]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.00366	0	0.00366
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0105-04
na=Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm
jm=m2	50
ob=38.4
krn=4

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	0.8*48	

[RMS 9]
nz=0.0481	0	0.0481
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-08
na=Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem
jm=m3	60
ob=9.6

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	0.8*0.25*48	

[RMS 9]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0318-04
na=Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=17.28

[PRZEDMIAR]
wo=17.28	1	0.8*0.45*48	

[RMS 9]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0501-01
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
jm=m2	50
ob=8

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	1.0*8	

[RMS 9]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0302-01
na=Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=40

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	1.0*40	

[RMS 2]
nz=0.7665	0	0.7665
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.5749	0	0.5749
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0533	0	0.0533
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.349	0	0.349
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.1131	0	0.1131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0318	0	0.0318
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0874	0	0.0874
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0402-03
na=Krawężniki kamienne bez ław wystające o wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=2

[RMS 9]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=UŁOŻENIE PRZEWODU I PODŁĄCZENIE DO SIECI

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0304-06
na=Rurociągi stalowe o średnicy 50mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=5

[RMS 9]
nz=0.635	0	0.635
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1988	KNR	2-19 0101-01
na=Gazociągi przesyłowe o średnicy nominalnej do 100mm - analogia: przyłącze gazowe z rur PE100, SDR11, PN10 o średnicy 63x5,8
jm=m	40
ob=47

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 5]
nz=0.0921	0	0.0921
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.0679	0	0.0679
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0705-02
na=Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100mm
jm=m	40
ob=10

[RMS 9]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1011-01
na=Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek elektroporowych - analogia: włączenie za pomocą trójnika elektrooporowego redukcyjnego DN90x6.3mm
jm=złącze
ob=1

[RMS 9]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1011-01
na=Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek elektroporowych
jm=złącze
ob=5

[RMS 9]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1011-01
na=Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek elektroporowych - analogia: przejście do wspawania PE/Stal DN63/50mm
jm=złącze
ob=1

[RMS 9]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Taśma izolacyjna
jm=m	40
ob=10

[RMS 56]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Taśma ostrzegawcza koloru żółtego z wtopioną wkładką metalową
jm=m	40
ob=48

[RMS 57]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Szafka gazowa stalowa
jm=szt	20
ob=1

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0312-06
na=Kurki gazowe przelotowe o średnicy 50mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=1

[RMS 9]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zawór elektromagnetyczny odcinający
jm=szt	20
ob=1

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PRACE ZAKOŃCZENIOWE

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0307-04
na=Próba instalacji gazowej o długości do 100m, o średnicy do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=50

[RMS 9]
nz=0.132	0	0.132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	2 1404-04
na=Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 9]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
jm=inw
ob=1

[RMS 3]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

