[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Sochaczew ul. Bartosza Głowackiego; działka nr ewid. 1905, 1906/10
ni=Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
nw=
nk=Krzysztof Oleś
sp=
mi=Kielce
da=01.2021r.
cpv=45233140-2,Roboty drogowe

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=147.66

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=55.4954

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Brukarze gr.III
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=830.6638

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=55.29546

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5.68656

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=187.02605

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2685.373619

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3289.338759

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Azofoska
id=0000001	3
jm=t	034
ce=0
il=0.099

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Beton zwykły
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=35.88

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000003	3
jm=t	034
ce=0
il=18.006

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=0000004	3
jm=t	034
ce=0
il=49.1919032

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.38

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Drut stalowy miękki 0,5mm
id=0000006	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.79

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Gruz z betonu żwirowego
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.135

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa
id=0000008	3
jm=m2	050
ce=0
il=177.325

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kostka brukowa betonowa 8cm szara
id=0000009	3
jm=m2	050
ce=0
il=1088.55

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=0000010	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.215215

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Krawężniki betonowe drogowe
id=0000011	3
jm=m	040
ce=0
il=365.16

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Miał kamienny
id=0000012	3
jm=t	034
ce=0
il=43.47915

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000013	3
jm=kg	033
ce=0
il=18.81

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Obrzeża betonowe 30x8cm
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=214.2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Piasek
id=0000015	3
jm=m3	060
ce=0
il=540.89575

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Płyty betonowe ażurowe 10cm szare
id=0000016	3
jm=m2	050
ce=0
il=300.325

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste o średnicy  70mm
id=0000017	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.0062

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste o średnicy 120mm
id=0000018	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.0248

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Słupki z rur stalowych
id=0000019	3
jm=kg	033
ce=0
il=32.7

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Środki chwastobójcze
id=0000020	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.99

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Tablice znaków drogowych
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny niesortowany
id=0000022	3
jm=t	034
ce=0
il=644.586

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Woda
id=0000023	3
jm=m3	060
ce=0
il=385.40892

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.93

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Kosiarka
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.93

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=Piła do cięcia płytek
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=38.2

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 100KM
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.81745

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t (1)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3565

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=42.296

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5t (1)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=299.2

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  40kW (55KM) (1)
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.96

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=20.1585

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=85.7421

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=198.64

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Zaprzęg 1-konny
id=00012	3
jm=k-g
ce=0
il=3.3759

[RMS ZEST 64]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE (STWiOR ST-4, ST-5)

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0101-02
na=Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki brukowej
jm=m2	50
ob=302

[RMS 7]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0806-02
na=Rozebranie krawężników betonowych / analogia: rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą
jm=m	40
ob=128

[RMS 8]
nz=0.238	0	0.238
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-11
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=62.2

[PRZEDMIAR]
wo=62.2	1	302*0.1+128*0.5*0.5	

[RMS 6]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-12
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
jm=m3	60
ob=62.2
krn=9

[RMS 51]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY POMIAROWE, ROBOTY ZIEMNE (STWiOR ST-4, ST-5)

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
jm=ha	52
ob=0.155

[RMS 6]
nz=55.2	0	55.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0213-02
na=Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami  55kW (Spycharka 55kW (75KM)) - usunięcie warstwy nasypu niekontrolowanego wraz z wywiezieniem na odkład
jm=m3	60
ob=1335

[RMS 8]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0151	0	0.0151
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0301-02
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - NASYPY
jm=m3	60
ob=880

[RMS 6]
nz=2.569	0	2.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE DRÓG I MIEJSC PARKINGOWYCH (STWiOR ST-5)

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0113-05
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
jm=m2	50
ob=1008
krn=2.5

[RMS 8]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.212	0	0.212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0282	0	0.0282
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0113-01
na=Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z piasku stabilizowanego cementem/ analogia: warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej z cementem C1,5/2 grubości 25cm
jm=m2	50
ob=1008
krn=1.666

[RMS 7]
nz=0.6913	0	0.6913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.1333	0	0.1333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.02024	0	0.02024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej - ułożenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej
jm=m2	50
ob=1008

[RMS 3]
nz=0.5213	0	0.5213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.7819	0	0.7819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0113-05
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
jm=m2	50
ob=347
krn=1.5

[RMS 8]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.212	0	0.212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0282	0	0.0282
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0113-01
na=Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z piasku stabilizowanego cementem/ analogia: podbudowa grubości 10cm/ analogia: warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej z cementem C1,5/2 grubości 25cm
jm=m2	50
ob=347
krn=1.666

[RMS 7]
nz=0.6913	0	0.6913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.1333	0	0.1333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.02024	0	0.02024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej/ analogia: nawierzchnia z płyt betonowych wielootworowych gr.10cm
jm=m2	50
ob=293

[RMS 3]
nz=0.5213	0	0.5213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.7819	0	0.7819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej - ułożenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej
jm=m2	50
ob=54

[RMS 3]
nz=0.5213	0	0.5213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.7819	0	0.7819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW I OPASEK WOKÓŁ BUDYNKU (STWiOR ST-5)

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0113-01
na=Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z piasku stabilizowanego cementem/ analogia: podbudowa grubości 10cm/ analogia: warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej z cementem C1,5/2 grubości 25cm
jm=m2	50
ob=173

[RMS 7]
nz=0.6913	0	0.6913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.1333	0	0.1333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.02024	0	0.02024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=173

[RMS 3]
nz=0.5213	0	0.5213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.7819	0	0.7819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=BUDOWA KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY (STWiOR ST-5)

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki
jm=m3	60
ob=27

[RMS 7]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0403-01
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki fazowane
jm=m	40
ob=358

[RMS 3]
nz=0.0953	0	0.0953
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0953	0	0.0953
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.1922	0	0.1922
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0128	0	0.0128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa z oporem pod obrzeża
jm=m3	60
ob=7.5

[RMS 7]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0407-01
na=Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=210

[RMS 2]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.1066	0	0.1066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ (STWiOR ST-5, ST-6)

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0526-01
na=Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim - warstwa gr.10cm
jm=m3	60
ob=99

[RMS 8]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0404-04
na=Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie konnej z nawożeniem w gruncie kategorii  III
jm=ha	52
ob=0.099

[RMS 5]
nz=54.44	0	54.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=7.54	0	7.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=180	0	180
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=34.1	0	34.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0702-07
na=Pielęgnacja mechaniczna trawników parkowych
jm=m2	50
ob=990

[RMS 5]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0551	0	0.0551
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=5E-5	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY UZUPEŁNIAJACE (STWiOR ST-5)

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0702-01
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=3

[RMS 7]
nz=0.7449	0	0.7449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=10.9	0	10.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0703-01
na=Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
jm=szt	20
ob=3

[RMS 7]
nz=0.819	0	0.819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0051	0	0.0051
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Malowanie znaków poziomych
jm=m2	50
ob=10
op=1
cj=0

